[Settings]
DebugOutFile = 0
Move8Unit = 0
XMoveEnable = 1
XMove = 0
Landscape_Compress = 0
COMPRESS_VALUE = 100
TrimLeft = 0
GraphicProcessMethod = 0

[ImageProcess_]
TrimLeft = 0
TrimTop = 0
MoveX = 0
MoveY = 0
CompressRate = 100

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[GlobalSettings]
PrinterName = Jolimark TP510
MenuVersion = 0
MenuDisplayExe = JMSettingManager2P
LogoDisplay = 0
InfoColor = 0
IconScheme = 2
EnterInstruction = 1B 1D 1E 05 01 1B 1D 1F
SaveInstruction = 1B 1D 1E 05 02 1B 1D 1F
InstructionTail = 1B 1D 1F
GetInstructionClass = 1B 1D 1E 05 03
AffirmReadDisable = 0
ReturnPrefix = 1B 1D 1E 05 03
TimeOutItem = 5000
TimeOutPage = 5000
ReadOnLastFail = 1
WriteReadDelay = 2000
ReadMenuDelay = 2000
SleepBeforeRead = 2000
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// *********************************************************************** ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[BaseSection]
ItemCount = 4

[BaseItemME]
Name = Base
Icon = 00_Base
Title.CN = 常用设置
Note.CN = 打开常用设置窗口。
Title.EN = 常用设置
Note.EN = 打开常用设置窗口。
Title.CHT = 常用设置
Note.CHT = 打开常用设置窗口。


[BaseItem01]
Name = Baud_Rate
Icon = 24_Baud_Rate
Title.CN = 		波特率
Note.CN =  		选择串口数据传输速率。
Title.CHT = 	串列傳輸速率
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸速率。
Title.EN = 		BAUD RATE
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission rate. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 01
GetInstruction = 29
RuleType =		Enum
Rule.CN =		7=115200 BPS\r	 6=57600 BPS\r	 5=38400 BPS\r	 4=19200 BPS\r	 3=9600 BPS\r  2=4800 BPS\r  1=2400 BPS\r  0=1200 BPS\r
Rule.EN =		7=115200 BPS\r	 6=57600 BPS\r	 5=38400 BPS\r	 4=19200 BPS\r	 3=9600 BPS\r  2=4800 BPS\r  1=2400 BPS\r  0=1200 BPS\r
Rule.CHT =     	7=115200 BPS\r	 6=57600 BPS\r	 5=38400 BPS\r	 4=19200 BPS\r	 3=9600 BPS\r  2=4800 BPS\r  1=2400 BPS\r  0=1200 BPS\r
Default =		3

[BaseItem02]
Name = Data_Bit
Icon = 26_Data_Bit
Title.CN = 		数据位数
Note.CN =  		选择串口数据位数。
Title.CHT = 	數據位元數
Note.CHT =	 	選擇串口資料位元數。
Title.EN = 		DATA BIT
Note.EN =  		Set the printer serial data bits.
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 03
GetInstruction = 2B
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=8 位\r  1=7 位\r
Rule.EN =		0=8 BITS\r  1=7 BITS\r
Rule.CHT =     	0=8\r  1=7\r
Default =		0

[BaseItem03]
Name = Parity
Icon = 25_Parity
Title.CN = 		奇偶校验
Note.CN =  		选择串口数据传输的检错方法。
Title.CHT = 	奇偶校驗
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸的檢錯方法。
Title.EN = 		PARITY
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission error detection method. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 02
GetInstruction = 2A
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=无\r  1=奇\r  2=偶\r
Rule.CHT =		0=無\r  1=奇\r  2=偶\r
Rule.EN =     	0=NONE\r  1=ODD\r  2=EVEN\r
Default =		0

[BaseItem04]
Name = Stop_Bit
Icon = 27_Stop_Bit
Title.CN = 		停止位数
Note.CN =  		选择串口数据传输停止位位数。
Title.CHT = 	停止位數
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸停止位位數。
Title.EN = 		STOP BIT
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission stop bits.
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 04
GetInstruction = 2C
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=1 位\r  1=2 位\r
Rule.CHT =		0=1\r  1=2\r
Rule.EN =     	0=1 BIT\r  1=2 BITS\r
Default =		0



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

